|  |
| --- |
| Chart 1  |
| Land Use District  | Front Setback (feet)  | Side Setback (feet)  | Corner Lot at Side Street or Alleyway Setback (feet)  | Street Side Yard Setback (feet)  | Rear Setback (feet)  | Min. Lot Square Footage Area  | Min. Lot Street Line Width (feet)  | Height Limit (feet)  |
| A  | 40  | 25  | 40  | 25  | 25  | 43,500  | 150  | 45  |
| UE  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 22,500  | 100  | 45  |
| R-1-1  | 35 9  | 10  | 20  | 15  | 20  | 8,190 1  | 80 1  | 35  |
| R-1-2  | 25 9  | 7.5  | 15  | 10  | 15  | 6,825 1  | 65 1  | 35  |
| R-1-3  | 20 9  | 5  | 10  | 5  | 10  | 5,540 1  | 50 1  | 35  |
| R-1-A  | 25  | (2)  | 10  | 15  | 15  | 4,550 1  | 35  | 35  |
| R-1-T  | (3)  | (3)  | 15  | 15  | (3)  | 880 3  | 22  | 35  |
| R-1-C  | (4)  | (4)  |  | 15  | (4)  | 9,000 4  | 80  | 45  |
| R-2  | 25 9  | 7  | 10  | 15  | 25  | 9,000  | 80  | 35  |
| R-3-1  | 25  | 15  | 15  | 15  | 25  | (5)  | 80  | 35 6  |
| R-3-2  | 25  | 20  | 15  | 15  | 25  | (5)  | 80  | 45 7  |
| R-3-3  | 25  | 7  | 15  | 15  | 25  | (13)  | 90  | 45 7  |
| M-1  | 25  | 7  | 15  | 15  | 25  | 8,190  | 80  | 35  |
| M-2  | 25  | 7  | 25  | 25  | 25  | 8,190  | 80  | 35  |
| CBD-1  | 25 8  | (8)  | 15  | 15  | (8)  | (8)  | (8)  | 35 8  |
| CBD-2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2,500  | 25  | 45  |
| RS  | 25  | 10  | 15  | 15  | 15  | 6,000  | 50  | 45  |
| HS  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 10 acres  | 200  | 100 14/15  |
| W  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 9,000  | 80  | 45  |
| CM  | 25  | 50  | 50  | 50  | 50  | 43,500  | 150  | 45  |
| E  | 25  | 25  | 15  | 15  | 15  | 6,000  | 50  | 45 14  |
| TU  | 25  | 7  | 15  | 15  | 15  | (10)  | (10)  | (10)  |
| B  | 25  | 25  | 25  | 15  | 15  | (11)  | (11)  | (11)  |
| PUD  | (8)  | (8)  | (8)  | 15  | (8)  | 5 acres  | (8)  | (8)  |